_________________________________________
(inserire in questo spazio l’intestazione del dichiarante)

Spett.le
								ASL di Cagliari
								Patrimonio e Servizi Tecnici
								Via Piero della Francesca, 1
								09047 Selargius (CA)

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI, DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”

QUESTIONARIO TECNICO

	CARATTERISTICA	DESCRIZIONE	
	DITTA PRODUTTRICE	 	
	MODELLO	 	
	DITTA DISTRIBUTRICE	 	
	ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA VERSIONE	 	
	GENERAZIONE	 	
	CND	 	

SISTEMA TC MULTISTRATO

1.	GENERATORE	
1.1.	descrizione generale		
1.2.	Potenza		
1.3.	potenza massima per ciascuno dei fuochi 		
1.4.	Range dei kV		
1.5.	Range dei mA in funzione dei KV impostati		
1.6.	curve di carico per i con i diversi fuochi		

2.	SORGENTE RADIOGENA	
2.1.	descrizione generale		
2.2.	numero e dimensione dei fuochi		
2.3.	Massimo tempo di durata dell'esposizione in scansione elicoidale per vari valori del carico		
2.4.	Caratteristiche termiche (CEI 62-37 EN 60613)		
2.4.1.	Capacità termica dell'anodo [HU]		
2.4.2.	Capacità termica del complesso tubo-guaina [HU]		
2.4.3.	Dissipazione termica continua massima del complesso tubo guaina [W] 		
2.4.4.	Potenza anodica di equilibrio termico [W] 		
2.4.5.	Curve di riscaldamento e di raffreddamento dell'anodo e del complesso tubo-guaina 		
2.4.6.	Capacità di dissipazione dell'anodo [HU/min] 		
2.4.7.	Capacità di dissipazione del complesso tubo-guaina [HU/min] 		
2.4.8.	Potenza anodica nominale		
2.5.	Filtrazione aggiuntiva		

3.	CARATTERISTICHE DEL GANTRY E DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE	
3.1.	Diametro del gantry		
3.2.	Inclinazione del gantry		
3.3.	Descrizione e caratteristiche del sistema di rivelazione		
3.4.	numero dei rivelatori e loro dimensione all’isocentro		
3.5.	copertura del rivelatore lungo l’asse z per singola rotazione in assiale		
3.6.	Massimo numero di rivelatori utilizzati con acquisizione in modalità assiale		
3.7.	Massimo numero di rivelatori utilizzati con acquisizione in modalità spirale		
3.8.	Spessore minimo di strato acquisibile		
3.9.	Combinazioni possibili tra numero e spessori degli strati acquisibili		
3.10.	Tipologia e funzionamento dei collimatori		
3.11.	Matrici possibili di acquisizione/visualizzazione		
3.12.	Campo di vista massimo		

4.	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	
4.1.	Numero slice per rotazione su 360°		
4.2.	Numero di viste acquisite per singola rotazione alla velocità massima Specificare se il numero di proiezioni varia con il protocollo usato		
4.3.	Tempi di rotazione disponibili. Specificare se possono essere utilizzati su tutti i protocolli di acquisizione. Nel caso di esami cardiologici specificare la risoluzione temporale minima indicando se nativa o ottenuta in multi segmentazione		
4.4.	Valori di pitch disponibili. Specificare se possono essere utilizzati su tutti i protocolli di acquisizione e come varia la risoluzione al suo aumentare.		
4.5.	Risoluzione temporale (descrivere in quali condizioni)		
4.6.	Per gli esami cardiologici specificare la risoluzione temporale minima indicando se nativa o ottenuta in multi segmentazione		
4.7.	descrivere le potenzialità del sistema negli esami cardiologici in termini di velocità, dose e risoluzione sia nella modalità retrospettivo che prospettico.		

5.	CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE DI ACQUISIZIONE	
5.1.	caratteristiche hardware. 		
5.2.	Software presenti.		
5.3.	Descrizione delle Service Class DICOM offerte.		

6.	PARAMETRI DI IMAGING	
6.1.	Curve contrasto-dettaglio-dose. I dati devono essere riferiti ad un fantoccio catphan da 20 cm. Devono essere specificati i parametri di acquisizione.		
6.1.1.	Specificare il valore indicando il diametro minimo visualizzabile allo 0.3 % e al 0.5 %.		
6.2.	Indicare i valori di seguito richiesti. Specificare i parametri di acquisizione.		
6.2.1.	al cut off della curva MTF [lp/mm]		
6.2.2.	al 2% della curva MTF [lp/mm]		
6.2.3.	al 10 %della curva MTF [lp/mm]		
6.3.	Omogeneità (specificare le condizioni)		

7.	DOSIMETRIA	
7.1.	Dispositivi per il calcolo in tempo reale della dose paziente (descrizione)		
7.2.	Tipo e funzionamento dei filtri (inserire in allegato gli eventuali spettri)		
7.3.	Valori del CTDIw e del DLP, secondo CEI 62-59. Specificare i valori di carico impostati.		
7.3.1.	Testa		
7.3.2.	Torace		
7.3.3.	Addome		
7.3.4.	cuore in modalità retroprospettica		
7.3.5.	cuore in modalità prospettica		
7.4.	descrizione dei sistemi per la riduzione di dose al paziente.		
7.5.	descrizione dei sistemi iterativi forniti		

8.	CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE DI ELABORAZIONE
	
8.1.	Caratteristiche dell’unità per l’archiviazione delle immagini		
8.2.	Dimensioni e caratteristiche del monitor		
8.3.	Descrizione delle Service Class DICOM offerte.		
8.4.	Software offerto		

______, li _________________						    Firma    _______________